Modèle de trame :

|  |  |
| --- | --- |
| UDP source port | UDP destination port |
| Message lenght | checksum |
| Message\_type | Data |

Message type :

* 0 : Envoi de la liste de matchs
* 1 : Suivi d’un match
* 2 : Envoi d’un paris
* 3 : ack d’un paris
* 4 : trame de gain ????

|  |  |
| --- | --- |
| UDP source port | UDP destination port |
| Message lenght | checksum |
| 0 | Objet match 0 |
| Objet match 1 | Objet match 2 |
| Objet match 3 | Objet match … |

|  |  |
| --- | --- |
| UDP source port | UDP destination port |
| Message lenght | checksum |
| 1 | Objet match 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| UDP source port | UDP destination port |
| Message lenght | checksum |
| 2 | Numéro du paris (32 bits) |
| Equipe gagnante | Montant du paris |

|  |  |
| --- | --- |
| UDP source port | UDP destination port |
| Message lenght | checksum |
| 3 | Numéro du paris (32 bits) |
| Paris validé / refusé |  |